EPFL–DI–LITH Paul-Jean Cagnard

Cours GULL — Travail Pratique 29 juillet 1999 – 9 septembre 1999

Corrigé

Partie UNIX

1 Processus

– Lancez Emacs en tâche de premier plan.

masg45:~>emacs – Interrompez-le sans le tuer.

<Ctrl-Z> Suspended masg45:~> – Mettez-le en tâche de fond.

masg45:~>bg [1] emacs & – Lancez Netscape en tâche de fond.

masg45:~>netscape& [2] 18054 – Trouvez les numéros de processus et de job d’Emacs et de Netscape.

masg45:~>jobs -l [1] 18050 Running emacs [2] + 18054 Running netscape – Tuez les deux processus correspondants.

masg45:~>kill 18050 18054 masg45:~> [2] Killed netscape masg45:~> [1] Terminated emacs

2 Fichiers texte

– Quel est le shell de l’utilisateur root ? tcsh

masg45:~>head -1 /etc/passwd root:lTsY2dHxb5cN.:0:0:Super-User,,,,,,,:/:/bin/tcsh – Affichez toutes les lignes du fichier /etc/passwd qui ne commencent pas par n et qui se terminent par l.

masg45:~>grep ’^[^n].*l$’ /etc/passwd daemon:*:1:1:daemons:/:/dev/null bin:*:2:2:System Tools Owner:/bin:/dev/null – Exécutez la commande news tex.

masg45:~>news tex ... et en plus il faut copier ce fichier /usr/local/lib/texmf/fonts/postscript/type1/psfonts.map dans son home directory (a cause d’un bug de ‘gsftopk’):

cp /usr/local/lib/texmf/fonts/postscript/type1/psfonts.map ~/psfonts.map

– Combinez cette commande avec une ou plusieurs autres de manière à pouvoir lire confortablement le texte produit par cette commande. masg45:~>news tex | less

EPFL–DI–LITH Paul-Jean Cagnard

Cours GULL — Travail Pratique 29 juillet 1999 – 9 septembre 1999

3 Make

– Écrivez un Makefile qui contient deux cibles. L’une doit vous permettre d’effacer tous les fichiers se terminant par .o dans le répertoire courant. L’autre vous permet d’archiver le répertoire courant dans un fichier tar compressé.

Attention à ne pas créer le fichier tar dans le répertoire courant, il serait inclus dans lui-même lors de la création de l’archive. Cela peut créer une boucle infinie. clean:

rm *.o

archive:

tar cvf /tmp/archive.tar . gzip -9 /tmp/archive.tar

Partie Réseaux

4 Connexions distantes

– Lancez une session interactive en vous connectant à une autre machine.

masg45:~>telnet masg35 Trying 128.178.42.248... Connected to masg35.epfl.ch. Escape character is ’^]’.

IRIX (masg35)

login: cagnard Password: ... masg35:~> – Depuis cette session, connectez-vous à votre machine.

masg35:~>rlogin masg45 IRIX Release 6.3 IP32 masg45 ... masg45:~> – Observez-vous des différences par rapport à une session interactive locale ?

Éventuellement des temps de réaction plus lent lors de l’appui sur les touches du clavier, sinon les deux sessions sont équivalentes.

5 X-Window

– Exécutez les commandes nécessaires pour vous permettre d’afficher sur votre écran les fenêtres des logiciels que vous allez lancer depuis votre session distante. On peut avoir besoin de lancer un deuxième shell. On suppose que masg45 est la machine locale et masg35 ou masg7 la machine distante. masg35:~>setenv DISPLAY masg45:0.0

masg45:~>xhost masg35 masg35 being added to access control list

EPFL–DI–LITH Paul-Jean Cagnard

Cours GULL — Travail Pratique 29 juillet 1999 – 9 septembre 1999

– Lancez un visualiseur d’images : xv.

masg35:~>xv – Depuis votre machine, connectez-vous sur la machine d’un de vos collègues. Exécutez un logiciel qui affiche une fenêtre sur votre écran. masg45:~>xhost masg7 masg7 being added to access control list masg45:~>rlogin masg7 IRIX Release 6.2 IP22 masg7 ... masg35:~>xv – Demandez à votre collègue d’exécuter les commandes vous permettant d’afficher des logiciels sur son écran. masg7:~>xhost masg45 – Dans une session locale à votre machine, exécutez les commandes qui afficheront les fenêtres sur l’écran de votre collègue. Lancez un programme et observez qu’il s’affiche bien.

masg45:~>setenv DISPLAY masg7:0.0 masg45:~>xv

6 DNS

– Trouvez l’adresse IP de la machine masg42.epfl.ch.

masg45:~>nslookup masg42.epfl.ch Server: masg45 Address: 0.0.0.0

Name: masg42.epfl.ch Address: 128.178.42.64 – Trouvez le nom de la machine 128.178.72.76.

masg45:~>nslookup 128.178.72.76 Server: masg45 Address: 0.0.0.0

Name: lithsun1.epfl.ch Address: 128.178.72.76 – Trouvez le serveur de mail du domaine epfl.ch.

masg45:~>nslookup Default Server: masg45 Address: 0.0.0.0

> set q=mx > epfl.ch.

Server: masg45 Address: 0.0.0.0

Non-authoritative answer:

epfl.ch preference = 10, mail exchanger = sicmail.epfl.ch

Authoritative answers can be found from: epfl.ch nameserver = stisun1.epfl.ch epfl.ch nameserver = stisun2.epfl.ch sicmail.epfl.ch internet address = 128.178.50.31 stisun1.epfl.ch internet address = 128.178.15.8

EPFL–DI–LITH Paul-Jean Cagnard

Cours GULL — Travail Pratique 29 juillet 1999 – 9 septembre 1999

stisun2.epfl.ch internet address = 128.178.15.7 > exit – Trouvez le serveur de noms du domaine inria.fr.

masg45:~>nslookup Default Server: masg45 Address: 0.0.0.0

> set q=ns > inria.fr.

Server: masg45 Address: 0.0.0.0

Non-authoritative answer:

inria.fr nameserver = imag.imag.fr inria.fr nameserver = ns.eu.net inria.fr nameserver = dns.princeton.edu inria.fr nameserver = dns.cs.wisc.edu inria.fr nameserver = dns.inria.fr inria.fr nameserver = ns2.nic.fr inria.fr nameserver = nez-perce.inria.fr

Authoritative answers can be found from: imag.imag.fr internet address = 129.88.30.1 ns.eu.net internet address = 192.16.202.11 dns.princeton.edu internet address = 128.112.129.15 dns.cs.wisc.edu internet address = 128.105.2.10 dns.inria.fr internet address = 193.51.208.13 ns2.nic.fr internet address = 192.93.0.4 nez-perce.inria.fr internet address = 192.93.2.78 > server imag.imag.fr Default Server: imag.imag.fr Address: 129.88.30.1

> inria.fr.

Server: imag.imag.fr Address: 129.88.30.1

inria.fr nameserver = ns2.nic.fr inria.fr nameserver = nez-perce.inria.fr inria.fr nameserver = imag.imag.fr inria.fr nameserver = ns.eu.net inria.fr nameserver = dns.princeton.edu inria.fr nameserver = dns.cs.wisc.edu inria.fr nameserver = dns.inria.fr ns2.nic.fr internet address = 192.93.0.4 nez-perce.inria.fr internet address = 192.93.2.78 imag.imag.fr internet address = 129.88.30.1 ns.eu.net internet address = 192.16.202.11 dns.princeton.edu internet address = 128.112.129.15 dns.cs.wisc.edu internet address = 128.105.2.10 dns.inria.fr internet address = 193.51.208.13 > exit

7 FTP

– À l’aide de ftp, recopiez un fichier de votre répertoire principal dans le répertoire /tmp de votre machine. masg45:~>ftp masg45 Connected to masg45.epfl.ch. 220 masg45.epfl.ch FTP server ready.

EPFL–DI–LITH Paul-Jean Cagnard

Cours GULL — Travail Pratique 29 juillet 1999 – 9 septembre 1999

Name (masg45:cagnard):

331 Password required for cagnard. Password:

230 User cagnard logged in. Remote system type is UNIX. Using binary mode to transfer files. ftp> lcd /tmp Local directory now /tmp ftp> get fichier.ps.gz local: fichier.ps.gz remote: fichier.ps.gz 200 PORT command successful.

150 Opening BINARY mode data connection for ’fichier.ps.gz’ (33202 bytes). 226 Transfer complete.

33202 bytes received in 0.24 seconds (134.34 Kbytes/s) ftp> quit 221 Goodbye.

– Ramenez un fichier quelconque depuis le serveur sunsite.cnlab-switch.ch.

masg45:~>ftp sunsite.cnlab-switch.ch Connected to sunsite.cnlab-switch.ch.

220 sunsite.cnlab-switch.ch FTP server (Version wu-2.4.2(19) Thu Feb 19 10:47:31 MET 1998) ready. Name (sunsite.cnlab-switch.ch:cagnard): ftp 331 Guest login ok, send your complete e-mail address as password. Password:

230- Welcome to Swiss SunSITE ftp://sunsite.cnlab-switch.ch/ ... ftp> cd /mirror/linux/sunsite/docs/HOWTO 250-Please read the file README 250- it was last modified on Sun Apr 26 04:51:00 1998 - 171 days ago 250 CWD command successful. ftp> get README local: README remote: README 200 PORT command successful.

150 Opening BINARY mode data connection for README (947 bytes). 226 Transfer complete.

947 bytes received in 0.06 seconds (14.34 Kbytes/s) ftp> bye 221 Goodbye.

8 Courrier électronique

– Envoyez un message à l’un de vos collègues à l’aide du logiciel mailx. Dites à ce collègue de vous envoyer un message. Lisez ce message. masg45:~>mailx cagnard Subject: TP UNIX Salut. . EOT masg45:~>mailx Mail version SGI.950426. Type ? for help. "/usr/mail/cagnard": 1 message 1 new >N 1 <cagnard@masg40.ep Wed Oct 14 10:12 TP UNIX ? 1 Message 1:

From cagnard@masg40.epfl.ch Wed Oct 14 10:12:09 1998 From: Paul-Jean Cagnard <cagnard@masg40.epfl.ch> Date: Wed, 14 Oct 1998 10:12:08 +0200 (MDT) To: cagnard@masg40.epfl.ch Subject: TP UNIX

Salut.

– Envoyez une image à l’un de vos collègues à l’aide du lecteur de courrier électronique de

EPFL–DI–LITH Paul-Jean Cagnard

Cours GULL — Travail Pratique 29 juillet 1999 – 9 septembre 1999

Netscape. Dites à ce collègue de vous envoyer une image. Affichez cette image. Choisissez l’article New Message dans le sous-menu New du menu File. Indiquez le destinataire de message dans le champ To:. Dans le menu Insert dans la fenêtre du messsage, choisissez l’article Image... et sélectionnez une image, par exemple /usr/people40b/cagnard/gatesimore.gif. Cliquez sur le bouton Send Now. Au besoin, choisissez l’option Send in HTML Only.

Pour lire le message que vous a envoyé votre collègue, choisissez l’article Messenger Mailbox dans le menu Communicator. Au besoin cliquez sur le bouton Get Msg. Cliquez sur le message que vous souhaitez lire.

9 News

– À l’aide du lecteur de news de Netscape, lisez le forum epfl.general. Parcourez la liste des forums et repérez-en quelques-uns qui vous intéressent.

Choisissez l’article Collabra Discussions dans le menu Communicator. Cliquez sur la dernière ligne de la nouvelle fenêtre, puis double-cliquez sur la ligne epfl.general.

– Connectez-vous sur le port 119 du serveur de news de l’école, news.epfl.ch, et affichez la liste des newsgroups disponibles : LIST. masg45:~>telnet news.epfl.ch 119 Trying 128.178.139.14... Connected to sicinfo.epfl.ch. Escape character is ’^]’.

200 epflnews.epfl.ch DNEWS Version 4.5h3, S0, posting OK LIST ... 10 Web

– Dans Netscape, affichez la page Web correspondant à l’URL http://dmawww.epfl.ch.

Tapez http://dmawww.epfl.ch, puis la touche Return, dans le champ Location:. – Affichez le source HTML de cette page Web.

Choisissez l’article Page Source dans le menu View. – Dans un terminal, exécutez la commande script.

masg45:~>script Script started, file is typescript /usr/people40b/cagnard – Connectez-vous sur le port 80 du serveur Web dmawww.epfl.ch et demandez-lui la même page Web : GET /.

masg45:~>telnet dmawww.epfl.ch 80 Trying 128.178.42.8... Connected to masg1.epfl.ch. Escape character is ’^]’. GET / ... Connection closed by foreign host.

– Tapez Ctrl-D pour terminer la commande script.

masg45:~><Ctrl-D>Script done, file is typescript – Affichez le fichier typescript.

masg45:~>less typescript – Observez-vous des différences entre les deux versions du code source HTML ?

Non, les deux versions sont identiques et représentent la même page Web.